RTX1000/1200

管理者モードへの切り替え

> administrator
Password:
#

UPnP

管理者モードで

# upnp use on
# save

ポートマッピングの確認

> show status upnp

pptp

# PPTPクライアントに与えるIPアドレスが、LAN1のアドレスの
# 中から与える場合には、以下のコマンドで代理ARP機能を有効にする。
ip lan1 proxyarp on
#
#PPTP接続を受け入れるための設定
#
# ppセッションの定義
pp select anonymous
# VPNトンネルを定義するトンネルNo
anonymous# pp bind tunnel1
# Router対向などでPPTP接続を維持し続ける場合にON
# pp always-on on
# PPTP認証プロトコル
anonymous# pp auth request mschap-v2
# ユーザ認証のユーザ、パスワード
# 書式は
# pp auth username ID password
pp auth username pptp-user pptp-password
# IPCPの定義
# IPアドレスをルータに直接指定せず、プロバイダ側から受け取る場合に使う
# ppp ipcp ipaddress on
# MPPEの暗号化用の鍵長の定義
ppp ccp type mppe-any
# anonymous のためにプールする IP アドレス
# 内部のdhcpから取得
#ip pp remote address pool dhcpc
# 腐ったので固定で割り当て
ip pp remote address pool 192.168.xxx.yyy-192.168.xxx.zzz
# mtu トンネリングしてるのでこんなもん
ip pp mtu 1280
# PPTPのサーバ、クライアントの定義
# サーバなので server
pptp service type server
# ppセッションを有効
pp enable anonymous
# pptp機能を有効とする
pptp service on
#
#使用するトンネルの設定
#
# ppセッションで定義のしたトンネリング
tunnel select 1
# トンネリングで利用するVPN
tunnel1# tunnel encapsulation pptp
# トンネリングインターフェースの有効
tunnel enable 1
## IPマスカレードを使ってインターネット接続しているので、
## 外部からPPTP接続のリクエストが跳ねられる
## 以下の設定でPPTP接続リクエストに応えてくれるようにする
nat descriptor type 1 masquerade
nat descriptor masquerade static 1 1 {内部IP} tcp 1723
nat descriptor masquerade static 1 2 {内部IP} gre
# このままだと1分で自動切断されてしまうので、切断までの時間を延長する
# tunnel select 1
tunnel1# pptp tunnel disconnect time 1200

ポートフォワーディング

nat descriptor masquerade static 1 xx IPアドレス プロトコル ポート

例：80を192.168.1.100へリダイレクト

nat descriptor masquerade static 1 xx 192.168.1.100 tcp 80

コンソールの言語とコードの設定

console character code
no console character [code]

設定値	説明
en.ascii ( Rev.14.01 系以降 )、ascii ( 左記以外 )	英語で表示する、文字コードは ASCII
ja.sjis ( Rev.14.01 系以降 )、sjis ( 左記以外 )	日本語で表示する、文字コードはシフト JIS
ja.euc ( Rev.14.01 系以降 )、euc ( 左記以外 )	日本語で表示する、文字コードは EUC
ja.utf8 ( Rev.14.01 系以降 )	日本語で表示する、文字コードは UTF-8

[初期値] : sjis

設定の表示

show config

その他使用できるコマンド

# show ?
? account arp command config dlci environment file ip ipsec ipv6 log nat status
# show status ?
? backup bgp boot bri1 dhcp dhcpc ip ipv6 lan1 lan2 lan3 netvolante-dns ospf pp pptp switching-hub tunnel upnp vrrp

設定の保存

# save

設定の流れ

ルーターへログイン

Administratorでログイン

コマンド入力

save

quit

quit