公開サーバ

誰でも利用してよい公開NTPサーバです。
利用しているISPがntpサーバを提供していない場合はこちらを利用します。

インターネットマルチフィード(MFEED)

インターネットマルチフィード(MFEED)によるサービス。

公式情報: 時刻情報提供サービス for Public

stratumは2

設定例

windowsなど1つのみ設定が可能な場合1) ラウンドロビン

ntp.jst.mfeed.ad.jp

複数設定が可能な場合(*BSD、Linux等)

server ntp1.jst.mfeed.ad.jp
server ntp2.jst.mfeed.ad.jp
server ntp3.jst.mfeed.ad.jp

IPv6で利用する場合

ntp1.v6.mfeed.ad.jp (2001:3a0:0:2001::27:123)
ntp2.v6.mfeed.ad.jp (2001:3a0:0:2005::57:123)
ntp3.v6.mfeed.ad.jp (2001:3a0:0:2006::87:123)

独立行政法人情報通信研究機構(NICT)

日本標準時を供給している独立行政法人情報通信研究機構(NICT)によるサービス。

公式情報: 日本標準時プロジェクト 公開NTP

stratumは1

windowsなど1つのみ設定が可能な場合1)

ntp.nict.jp

ntpd バージョン 4.2.6 以降(/etc/ntp.conf)

pool ntp.nict.jp

OpenNTPd の場合 (Linux や FreeBSD など) /etc/openntpd/ntpd.conf に次の行を加えてください。

servers ntp.nict.jp

ここで、”servers”は”server”ではありません。語尾に複数の”s”が付いています。

複数設定が可能な場合(*BSD、Linux等)

server -4 ntp.nict.jp iburst
server -4 ntp.nict.jp iburst
server -4 ntp.nict.jp iburst

(同じ内容を3行書くのが重要)

IPv6で利用する場合

server ntp.nict.jp iburst
server ntp.nict.jp iburst
server ntp.nict.jp iburst

Ring Server Project

最近、メンテされている様子がない......2) 2020.01.06

Ring Server Projectによるサービス。

公式情報: NTP service : ntp.ring.gr.jp

stratumは2～4の間

ホスト名1)

ntp.ring.gr.jp

e-timing (アマノビジネスソリューションズ)

アマノビジネスソリューションズ株式会社によるサービス。

公式情報: 公開サーバ

stratumは1

ホスト名

ats1.e-timing.ne.jp