H/W

Memtest

参考

Zen2 環境に於けるメモリテスト各種とその必要性

MTBFとAFR

MTBF	AFR(1年)1) 8760H
30万時間	2.88%
100万時間	0.87%

平均故障間隔（MTBF）

MTBFは、バスタブ曲線で偶発故障期（故障率が一定の時期）における故障確率を時間単位で表記したもの

故障せずに済む確率＝exp（－t/MTBF）

tは時間

年間故障率（AFR：Annualized Failure Rate）

AFR＝1－exp（－年間稼働時間/MTBF）